4081S

**WC-Papierhalter U-Form für WC-Papierrolle**

Art. 4081S

Ausschreibungstext

DELABIE_C100M35WC-Papierhalter U-Form für Rolle.

Rohr Ø 20, Stärke 1 mm.

Bakteriostatischer Edelstahl Werkstoff 1.4301 Seidenglanz.

Verdeckte Befestigungen.

10 Jahre Garantie.