433095CH

**Schlauch für Großküche Lebensmittelqualität**

Art. 433095CH

Ausschreibungstext

Panzerschlauch L. 0,95 m schwarz Lebensmittelqualität.

PVC-Panzerung des Belastungsbereichs.

Verdrehschutz durch drehbare Schlauchverschraubung.

Maximaltemperatur 70 °C, Betriebdruck 5 bar maximal.

Zur Reparatur bestehender Geschirrspülbrause-Garnituren.