433220

**Geschirrspülbrause-Garnitur weiß ohne Armatur**

Art. 433220

Ausschreibungstext

Geschirrspülbrause-Garnitur weiß mit langem Steigrohr 3/4" aus Messing.

Auslaufventil inklusive:

- Schwenkauslauf ausziehbar L. 200 - 290, Durchflussmenge 25 l/min.

- Oberteil mit Dreikantgriff.

Verkalkungsarme Handbrause weiß G 1/2B mit einstellbarem Strahl, Durchflussmenge 9 l/min.

Panzerschlauch L. 0,95 m weiß Lebensmittelqualität.

Einstellbare Schelle für Wandbefestigung.

Edelstahl-Tragfeder.

10 Jahre Garantie.

Modell ohne Armatur, als Komplettset zur Reparatur bestehender Geschirrspülbrause-Garnituren.