510082S

**WC-Papierhalter für zwei Rollen**

Art. 510082S

Ausschreibungstext

WC-Papierhalter für zwei Rollen.

Rohr Ø 20, Stärke 1 mm.

Bakteriostatischer Edelstahl Werkstoff 1.4301 Seidenglanz.

Verdeckte Befestigungen.

10 Jahre Garantie.