510621

**Ultraschneller Händetrockner SPEEDJET, mit Filtern**

Art. 510621

Ausschreibungstext

Händetrockner SPEEDJET mit beidseitigem Starkluftstrom grau-metall.

Ultraschnell: Händetrocknen in 10 bis 18 Sekunden.

Abnehmbares Wasserauffangbehältnis verhindert Wasserrückstände auf Wand und Boden: vereinfacht Wartung und Reinigung.

ON/OFF-Schalter: vereinfacht Wartung.

Antibakterieller Luftfilter und Aktivkohlefilter.

Automatische Betätigung durch Infrarotsensor.

Intelligente Technologie: automatisches Abschalten bei Entfernen der Hände oder nach einer Laufzeit von 18 Sekunden.

LCD-Bildschirm mit angezeigter Gebrauchsanweisung und automatischer Standby-Funktion.

Maße: 250 x 292 x 650 mm.

Gewicht: 11,4 kg.

Motortyp: bürstenlos und ohne Verschleiß.

Energieeinsparung: Leistung 850 W. Ohne Heizkörper.

220-240 V~ / 50-60 Hz.

Luftdurchsatz: 42 l/s. Luftgeschwindigkeit: 310 km/h.

Geräuschpegel: 75-80 dBA.

Schutzklasse I, IP22.

CE-Kennzeichnung.

3 Jahre Garantie.