581000

**Ablaufventil On/Off**

Art. 581000

Ausschreibungstext

Waschtisch-Ablaufventil G 1 1/4B mit Edelstahl-Einlaufstutzen, Lieferung geöffnet für freien Wasserablauf.

Empfohlen für Waschtische mit Elektronik- oder Selbstschlussarmaturen und Waschtische mit Überlauf.

Öffnen und Schließen durch Drücken auf Ablaufventil.