6693

**Geschirrspülbrause-Garnitur mit Einhebelmischer**

Art. 6693

Ausschreibungstext

Geschirrspülbrause-Garnitur komplett ohne Auslaufventil.

Einhebelmischer mit Pin-Hebel, für Einloch-Standmontage.

Mit flexiblen Schläuchen G 3/8 und Rückflussverhinderern.

Verkalkungsarme Handbrause weiß G 1/2B mit einstellbarem Strahl, Durchflussmenge

9 l/min.

Panzerschlauch L.0,95 m weiß Lebensmittelqualität.

Steigrohr 3/4" aus Messing.

Einstellbare Wandbefestigung.

Edelstahl-Tragfeder.

10 Jahre Garantie.