836T3

**Brauseschlauch SILVER**

Art. 836T3

Ausschreibungstext

Brauseschlauch SILVER G 1/2 x G 1/2 aus lebensmittelechtem PVC verstärkt L. 0,85 m Metalloptik, glatt.

Für leichte Reinigung und zur Begrenzung von Bakterienablagerungen.

PVC-Schlauch verstärkt durch Polyesterfasern, gemäß europäischer Norm EN 1113.

Innenschlauch PVC Lebensmittelqualität, glatt.

Konusmuttern Messing verchromt 1/2".

Zugfest (50 kg), knickfest und hohe Verdrehsteifigkeit.