966230

**Auslauf schwenk- und ausziehbar**

Art. 966230

Ausschreibungstext

DELABIE_C100M35Schwenk- und ausziehbarer Auslauf L. 200 bis 290 mm.

G 3/4.

Messing verchromt.

Verkalkungsarmer Strahlregler.

Kann oberhalb oder unterhalb einer Wandarmatur montiert werden.